Инструкция по обновлению программного обеспечения (ПО) на DVB-T2 приставках
Перед тем как вы приступите к процессу обновления программного обеспечения:

Внимательно прочитайте данную инструкцию и выполняйте указанную последовательность действий.
*Будьте внимательны, так как обновление ПО является серьезным изменением устройства. 
!!!!Проверьте соответствие серийного номера вашей приставки и версии прошивки!!!
Прошивки для приставок RDB-501 отличаются по серийным номерам.
-Если у вас приставка с серийным номером вида xxxКАxxxxxx, то вам нужно скачать архив "RDB-501_КА.zip";
-Если у вас приставка с серийным номером вида xxxVTxxxxxx, то вам нужно скачать архив "RDB-501_VT.zip";
 

Обновление программного обеспечения (ПО).
1. Cкачать последний архив с файлом обновления ПО.
2. Взять USB Flash drive, отформатировать в FAT32.
3. Распаковать файл обновления (usb_upgrade_all_flash.bin)  из  архива с прошивкой.
4. Скопировать в корневой каталог USB Flash Drive распакованный файл вида "usb_upgrade_all_flash.bin".
5. Включить DVB-T2 приставку и подключить к ней USB Flash Drive.
6. Войти в меню «Система» и выбрать подменю «обновление ПО», далее в подменю выбрать «USB обновление» 
7. Приставка выдаст на экран телевизора информацию, где написан путь вида С:/usb_upgrade_all_flash.bin. Для подтверждения нажать кнопку ОК на пульте ДУ.
8. Начнется процесс обновления ПО, во время которого экран ТВ станет синим и будет отражать статус прошивки с такими сообщениями: “Upgrading software, Please do not turn off the power” (Обновление программного обеспечения, не отключать питание!). 
9. После успешного обновления прошивки появится сообщение «Software upgrade complete. Pls restart» (Процесс обновления завершен. Перезагрузитесь).
10. Выключить приставку путем отключения питания. При повторном включении она запустится с новым ПО.  

!ВНИМАНИЕ! Скачивайте архив с файлом прошивки только для своей приставки и только с официального сайта!

