 мод. FORD 2004  
проц. NEC n76008jc015 ; 
пам.  b9026 7002mn010 ( можно ставить 93В06 , 93В46 )  
фаил ford2004.bin - код 536  
код сидит по адресам 00h 01h , признак включения без кода - второй   
разряд адреса 01h ( если там 1 - код задействован , если 0 - код не 
просит ) , так что если по адресам 00h 01h имеются числа 5361 , то 
код 536 , а если 5360 , то кода нет.счетчик ошибок сидит по адресам 
08h 09h , обнуленние выглядит как 00 01 