CHIP=24C16

Кодировка магнитолы типа VW GAMMA-IV производства Philips:
EEPROM типа X24C16.
После включения питания магнитолы на дисплее SAFE    х  ,где х - счётчик
числа ошибок.
Для ввода кода необходимо нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд,
пока на дисплее не появится 1 0 0 0 .После ввода правильного кода с
помощью кнопок 1,2,3,4 необходимо также нажать на кнопки TP и TA на
несколько секунд до появления станции.
Сам код магнитолы и счётчик ошибок находятся в первых четырёх байтах:
0000 18 17 FC 00  где

0000 (18 17) сам код магнитолы----->1817

0002 (FC) разрешение ввода кода.Если этот байт изменить на FF,то магнитола
станет работать в безкодовом режиме.

0003 (00) cчётчик числа ошибок .
