telek prishol sdefektom ni vklushaetsa stait na dejurke
napriajenie +5v +302 +1.8+1.2
est
dastal3 prashivki katori vpapke
19 ni zapuskaet
24zapuskaet rabotaet vsio vnorme no izabrajenie pereviornuto
28 zapuskat toje pereviornuto no vnegative nadaservis panel paminiat
prablema vtom shto posle viklushenia sdistancionim sdejurki ni perexodit na raboshi rejim
posle pereprashivki apit rabotaet
