Indesit WISL сопротивления селектора программ.

|  |  |
| --- | --- |
| 0 (12 часов) | 2,49к |
| 1 (по часовой) | 1,55к |
| 2 | 0,72к |
| 3 | 0 |
| 4 | 159,2к |
| 5 | 107к |
| 6 | 62к |
| 7 | 39к |
| 8 | 27к |
| 9 | 20к |
| 10 | 14,2к |
| 11 | 11,2к |
| 12 | 8,68к |
| 13 | 6,61к |
| 14 | 5к |
| 15 | 3,6к |

Примечание: измерения относительно корпуса на контрольной точке (слева от надписи Bitron). При этом положения селекторов температуры и отжима на 12 часов.