
Пояснение к картинке подключения резистора 100-200 ом м/у 3,3 В и резистором R26 
Совет для обладателей MiniPro TL866A и CS. Если ваш программатор не опознается системой после проведения обновления, то его можно принудительно перевести в режим бутлоадера путем подачи VCC (+3.3 В) через резистор 100-200 Ом на указанную точку и выполнив сброс. Или подключением к USB или замыканием контакта RESET на разъеме ISP, о чем производителю следовало бы информировать пользователей TL866. После активировав в программаторе MiniPro TL866 "режим загрузчика" необходимо снова загрузить прошивку с помощью программного обеспечения MiniPro.
