Автоматическое управление конфигурацией и питанием


ACPILED ( 0D ) может быть использован для контроля мерцания светодиода на частоте 1Гц указывая системе перейти в режим энергосбережения.

BMREQ # ( входящий ) Bus Master Request Это сигнал последовательной связи с SIS северным мостом, осуществляет управление питанием текущего AGP и PCI Bus Master информацией SIS960.

CKE_S GPIO9 ( 0D/входящий/исходящий )SDRAM Self-Refresh Enable: Когда система находится в режиме S3 приостановленная на DRAM, CKE_S устанавливается в низкий уровень позволяя Само-Обновление режиму SDRAM

EXTSMI # ( входящий/исходящий ) External SMI : EXTSMI # может быть использован для генерации события пробуждение, события сон или SCI / SMI # / GPEIRQ события в ACPI-совместимых устройствах управления питанием.

PCIPME # ( входящий/исходящий ) - Когда система находится в дежурном режиме, активный низкий уровень по PCIPME # вызовет PSON # в низкий уровень, следовательно включится питание. Когда система находится в приостановленном режиме , активное PCIPME # событие приведет систему к пробуждению и сгенерирует SCI / SMI # / GPEIRQ.

PSON # ( 0D ) ATX Power ON / OFF управление : используется для управления состоянием включения / выключения ATX источника питания. 

PWRBTN # ( входящий ) Кнопка питания: Этот сигнал от коммутатора кнопки питания контролирует ACPI-совместимое устройство управления питанием для переключения системы между рабочими и дежурным режимами.

RING ( входящий ) RING Indicate : активный импульс RING длящийся более 4 мс вызовет пробуждение  системы, чтобы проснуться от S1-S5.

THERM # ( входящий ) THERM Detect: THERM # связан с внутренним ACPI-совместимым устройством управления питанием как свидетель выдающихся термальных событий. Активный сигнал THERM # может быть использован для генерации SCI / SMI # / GPEIRQ. Если THERM # активен в течение более 2-х секунд, будет происходить тепловая перегрузка  система перейдет в режим тепловой  отсечки автоматически.