Advanced Configuration and Power Interface


ACPILED ( 0D ) может быть использована для контроля мигание светодиода при частоте 1Гц указать система находится в режиме энергосбережения.

BMREQ # ( in ) Bus Master Запрос Это последовательной связи с SIS северного моста, проведение текущего AGP и PCI Bus Master информации SIS960 за власть целей управления.

CKE_S GPIO9 ( 0D/in/out ) SDRAM Self-Refresh Enable: Когда система находится в режиме S3 приостановить на DRAM, CKE_S приводится низкая позволят Self-Refresh режиме SDRAM

EXTSMI # ( in ) # Внешний СМИ: EXTSMI # может быть использован для генерации события пробуждения, сон событие или SCI / SMI # / GPEIRQ событие в ACPI-совместимых устройствах управления питанием.

PCIPME # ( in/out ) Когда система находится у власти режима вниз, активный низкий мероприятия по PCIPME # вызовет PSON # пойти низкая и, следовательно, включите питание. Когда система находится в режиме приостановить, активная PCIPME # событий приведет к системе пробуждения и генерировать SCI / SMI # / GPEIRQ.

PSON # ( 0D ) ATX Power ON / OFF управления: используется для управления включения / выключения состояние ATX источник питания в автономном государстве, активированный власти на события заставят энергоснабжения государства на.

PWRBTN # ( in ) Кнопка питания: Этот сигнал от коммутатора кнопка питания и будет контролироваться ACPI-совместимым единица управления питанием для переключения системы между рабочими и спальные государств.

RING ( in ) Кольцо индикация: активный импульс кольцо и длится более 4 мс вызовет пробуждение событием для системы, чтобы проснуться от S1-S5.

THERM # ( in ) Тепловая Detect: ТЕРМ # связано с внутренними ACPI-совместимым единица управления питанием как свидетельство выдающихся термального события. Активные THERM # событие может быть использован для генерации SCI / SMI # / GPEIRQ. Если THERM # активируется в течение более 2-вторых, тепловые случае переопределения будет происходить и система перейдет теплового режима дросселирования автоматически.