Real Time Clock interface


RTCVDD power +3v

RTCVSS ground

AUXOK - Этот сигнал подается от источника питания и резюме. Он также используется для сброса в резюме власть хорошо. Если нет вспомогательного источника энергии в системе, этого вывода должны быть связаны вместе с PWROK

Batok - Когда внутренние RTC включен, этот сигнал используется, чтобы указать, что власть РТК также является стабильной. Он также используется для сброса логики в РТК хорошо. Если внутренний РТК отключена, этого вывода следует увязывать низким.

OSC32KHI - Когда внутренние RTC включен, этого вывода дает 32.768kHz тактового сигнала с внешнего кристалла или осциллятора.

OSC32KHO - Когда внутренние RTC включен, этого вывода должны быть подключены другие концу 32.768kHz кристалл или влево не связанными, если использовать генератор.

PWROK - на высоком уровне входного сигнала на это указывает на власть снабжаются система находится в стабильном состоянии эксплуатации. В период PWROK быть низким, CPURST и PCIRST # все будет утверждать единицу после PWROK идет высокими для 24ms.