Интерфейс часов реального времени


RTCVDD Питание +3в

RTCVSS Земля

AUXOK - ( входящий ). Этот сигнал подается от источника питания и резюме. Он также используется для сброса в резюме власть хорошо. Если нет вспомогательного источника энергии в системе, этот вывод должен быть связан вместе с PWROK

BATOK - ( входящий ). Когда внутренний RTC задействован, этот сигнал используется, чтобы указать, что питание RTC также является стабильным. Он также используется для сброса логики RTC в положительный уровень. Если внутренний RTC отключен, этот вывод следует увязывать низким уровнем.

OSC32KHI - ( входящий ) Когда внутренний RTC задействован, этот вывод дает 32.768кГц тактового сигнала с внешнего кварцевого кристалла или генератора.

OSC32KHO - ( исходящий ) Когда внутренний RTC задействован, этот вывод должен быть подключен к другому концу 32.768кГц кварцевого кристалла или остается не связанным, если использован генератор.

PWROK - ( входящий ) Высокий уровень этого сигнала указывает на то что система находится в стабильном состоянии эксплуатации. В период когда PWROK низкий CPURST и PCIRST# устанавливаются в единицу. Сбрасываются CPURST и PCIRST# в ноль после того как PWROK будет установлен в единицу в течении 24мс.