
|  |
| --- |
| **ПРОВЕРЬТЕ РАДИОПРИЕМНИК В СБОРЕ (для моделей с 6 динамиками)** |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера контактов (обозначения) | Цвет проводки | Описание контактов | Условие | Заданные условия |
| H29-1 (FR+) - H29-7 (GND) | LG - BR | Звуковой сигнал (правый передний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H29-2 (FL+) - H29-7 (GND) | P - BR | Звуковой сигнал (левый передний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H29-3 (ACC) - H29-7 (GND) | GR - BR | Вспомогательное устройство (ON (ВКЛ)) | Зажигание выключено | менее 1 В |
| Замок зажигания в положении ACC | 11-14 В |
| H29-4 (B) - H29-7 (GND) | SB - BR | Аккумуляторная батарея | Всегда | 11 – 14 В |
| H29-5 (FR-) - H29-7 (GND) | L - BR | Звуковой сигнал (правый передний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H29-6 (FL-) - H29-7 (GND) | Y - BR | Звуковой сигнал (левый передний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H29-7 (GND) - масса | BR - масса | Масса | Всегда | Менее 1 В |
| H29-8 (ANT) - H29-7 (GND) | B - BR | Источник питания антенны | Радиоприемник включен и выбран режим AM или FM | 11-14 В |
| H29-10 (ILL+) - H29-7 (GND) | G - BR | Сигнал подсветки | Переключатель освещения выключен | Менее 1 В |
| Переключатель освещения в положении TAIL | 11-14 В |
| H27-1 (RR+) - H29-7 (GND) | R - BR | Звуковой сигнал (правый задний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает в режиме воспроизведения | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H27-2 (RL+) - H29-7 (GND) | B - BR | Звуковой сигнал (левый задний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает в режиме воспроизведения | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H27-3 (RR-) - H29-7 (GND) | W - BR | Звуковой сигнал (правый задний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает в режиме воспроизведения | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H27-6 (RL-) - H29-7 (GND) | Y - BR | Звуковой сигнал (левый задний динамик № 1 и № 2) | Аудиосистема работает в режиме воспроизведения | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H36-2 (CDR+) - H29-7 (GND) | W - BR | Звуковой сигнал USB | Всегда | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H36-3 (CDR-) - H29-7 (GND) | B - BR | Звуковой сигнал USB | Воспроизведение в аудиосистеме с модулем USB | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H36-4 (CDL+) - H29-7 (GND) | R - BR | Звуковой сигнал USB | Воспроизведение в аудиосистеме с модулем USB | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H36-5 (CDL-) - H29-7 (GND) | G - BR | Звуковой сигнал USB | Всегда | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H36-6 (MUTE) - H29-7 (GND) | L - BR | Сигнал подавления громкости | Аудиосистема работает | Более 3,5 В |
| Источник сигнала для аудиосистемы изменен | Менее 1 В |
| Воспроизведение в аудиосистеме с модулем USB | Более 3,5 В |
| Источник сигнала для аудиосистемы с модулем USB изменен | Менее 1 В |
| H36-7 (GND) - H29-7 (GND) | GR - BR | Масса | Всегда | Менее 1 В |
| H36-9 (TXM+) - H29-7 (GND) | V - BR | Сигнал связи AVC-LAN | Замок зажигания в положении ACC | 2 - 3 В |
| H36-10 (TXM-) - H29-7 (GND) | P - BR | Сигнал связи AVC-LAN | Замок зажигания в положении ACC | 2 - 3 В |
| H36-11 (ACC) - H29-7 (GND) | SB - BR | Вспомогательное устройство (ON (ВКЛ)) | Зажигание выключено | менее 1 В |
| Замок зажигания в положении ACC | 11-14 В |
| H36-12 (+B) - H29-7 (GND) | LG - BR | Аккумуляторная батарея | Всегда | 11 – 14 В |
| H28-6 (SWG) - H29-7 (GND) | L - BR | Заземление переключателя на рулевом колесе | Всегда | Менее 1 В |
| H28-7 (SW1) - H29-7 (GND) | W - BR | Сигнал переключателя на рулевом колесе | Переключатель на рулевом колесе не работает | 4,5 - 5,5 В |
| Нажатие выключателя SEEK+ (поиск+) | Менее 0,5 В |
| Нажатие выключателя SEEK- (поиск-) | 0,86 - 0,15 В |
| Нажатие выключателя VOL+ (громкость+) | 1,91 - 2,01 В |
| Нажатие выключателя VOL- (громкость-) | 3,23 - 3,57 В |
| H28-8 (SW2) - H29-7 (GND) | B - BR | Сигнал переключателя на рулевом колесе | Переключатель на рулевом колесе не работает | 4,5 - 5,5 В |
| Нажатие переключателя MODE (режим) | Менее 0,5 В |
| Нажатие выключателя ON HOOK (подключение к линии) | 0,86 - 0,15 В |
| Нажатие выключателя OFF HOOK (отключение от линии) | 1,91 - 2,01 В |
| Нажатие выключателя VOICE (голос) | 3,23 - 3,57 В |
| H28-15 (ARI) - H29-7 (GND) | W - BR | Звуковой сигнал (правый канал) | Звук воспроизводится внешним устройством (когда используется стереогнездо) | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H28-16 (ASGN) - H29-7 (GND) | R - BR | Заземление экрана | Всегда | Менее 1 В |
| H28-17 (ALI) - H29-7 (GND) | B - BR | Звуковой сигнал (левый канал) | Звук воспроизводится внешним устройством (когда используется стереогнездо) | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H28-18 (AGND) - масса | Экран - масса | Заземление экрана | Всегда | Менее 1 В |
| H28-19 (AUXI) - H29-7 (GND) | P - BR | Сигнал обнаружения подключения внешнего устройства | Внешнее устройство подключено | Менее 1 В |
| H30-1 (SNS2) - H29-7 (GND) | R - BR | Сигнал обнаружения подключения микрофона | Всегда | Менее 1 В |
| H30-2 (MIN+) - H29-7 (GND) | B - BR | Голосовой сигнал микрофона | Функция громкой связи "Bluetooth" включена | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H30-3 (MACC) - H29-7 (GND) | R - BR | Источник питания усилителя микрофона | Зажигание выключено | менее 1 В |
| Замок зажигания в положении ON (ВКЛ) | 4-6 В |
| H30-5 (MIN-) - H29-7 (GND) | W - BR | Голосовой сигнал микрофона | Функция громкой связи "Bluetooth" включена | Сигнал на выходе синхронизируется со звуком |
| H30-6 (SGND) - H29-7 (GND) | Экран - BR | Заземление экрана | Всегда | Менее 1 В |